|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图样编号 | | 实施日期 | **更 改 通 知 单** | 变更原因 | | 通知单编号 |
|  | |  | 产品升级 | |  |
| 更改标记 | | 更 改 内 容 | | | | 使 用 性 |
|  | |  | | | |  |
|  |
| 更改内容;   1. 宁波二号线客室LED屏接口板文件修改，修改文件：原理图，PCB，明细，连线图，单板调试说明，整机调试说明。   具体表现为：原标号为2J1的改为X1，原标号为2J2的改为X2，原标号为2J3的改为X3。   1. 文件变更后版本：   宁波二号线PIS\_客室LED屏接口板2（BHC-L-1210-02）\_v1.1.sch  宁波二号线PIS\_客室LED屏接口板2（BHC-L-1210-02）\_v1.1.PCB  宁波二号线PIS\_客室LED屏接口板2（BHC-L-1210-02）整机接线图v1.1.dwg  宁波二号线PIS\_客室LED屏接口板2（BHC-L-1210-02）\_明细表\_v1.1.xls  宁波二号线PIS\_客室LED屏接口板2（BHC-L-1210-02）调试说明书v1.1.doc  宁波二号线PIS\_客室LED屏接口板2（BHC-L-1210-02）整机调试说明书v1.1.doc | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 附 录 |
|  |
| 拟 制 |  | | 处 理 建 议 | | 发 送 单 位 | |
| 审 核 |  | |  | |  | |
| 工 艺 |  | |  | |  | |
| 批 准 |  | |  | |  | |